{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Title","List","Sheet2","Sheet4","Sheet5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Title","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[null,null,"Для полноценной работы инструмента необходимо использовать excel 2010 минимально,"]
[null,null,"включить макросы и разрешить редактирование."]
[null,null,"При появлени следующего окна необходимо нажать \"Enable Macros\""]
[null,"Опросный лист для ePDU."]
[]
[null,"Ссылка на раздел ИБП."]
[null,"http://powerquality.eaton.ru/russia/default.asp?cx=67"]
[]
[null,"Ссылка на раздел по ePDU."]
[null,"http://powerquality.eaton.ru/Russia/Products-services/Power-Distribution/epdu/default.asp?cx=67"]
[]
[]
[null,"ООО \"Итон\""]
[null,"Электротехнический сектор"]
[null,"Россия, Москва 107076,"]
[null,"Электрозаводская, 33, стр 4","Также над полем ввода формул необходимо нажать на "]
[null,"+7(495) 981-3770"]
[null,"http://www.eaton.ru/"]
[null,"Техническая поддержка:","Если установлена не английская версия excel, то"]
[null,"8-800-555-6060","необходимо совершить эти операции с соответствующими элементами."]

{"sheet":"List","index":1,"n_rows":96,"n_cols":15,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["dfhdfh"]
["dhgh"]
[]
[null,"Исполнение"]
[null,"-"]
[null,"Тип"]
[null,"-"]
[null,"Вход"]
[null,"-"]
[null,"Выход"]
[null,"-"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"B5","v":"-"},{"$f":"IF(AND(LEN(B7)>0,LEN(B7)<20),B7,IF(LEN(B7)>21,RIGHT(B7,LEN(B7)-22),\"\"))","v":"-"},{"$f":"B9","v":"-"},{"$f":"B11","v":"-"}]
["Артикул","Название","Ширина, мм","Глубина, мм","Высота, мм","Вес, кг","Ширина в упаковке, мм","Глубина в упаковке, мм","Высота в упаковке, мм","Вес в упаковке, кг","Ссылка на документацию","Исполнение","Тип","Вход","Выход"]
["Eaton ePDU Basic G3"]
["EBAB00","EPDU BA 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19",52,53,1604,4.0999999999999996,200,214,1730,5.0999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB00.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_16A_3P","36XC13:6XC19"]
["EBAB01","EPDU BA 0U (309 32A 3P)3XC13:6XC19",52,53,704,3.74,200,214,830,4.74,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB01.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_32A_3P","3XC13:6XC19"]
["EBAB02","EPDU BA 0U (C14 10A 1P)8XC13",52,53,443,1.1000000000000001,200,214,630,2.1,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB02.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","C14_10A_1P","8XC13"]
["EBAB03","EPDU BA 0U (C14 10A 1P)16XC13",52,53,704,1.5,200,214,830,2.5,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB03.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","C14_10A_1P","16XC13"]
["EBAB04","EPDU BA 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1070,2.2000000000000002,200,214,1200,3.2,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB04.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EBAB05","EPDU BA 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1070,2.4,200,214,1200,3.4,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB05.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_32A_1P","20XC13:4XC19"]
["EBAB08","EPDU BA 0U (309 32A 1P)36XC13:6XC19",52,53,1604,4.0999999999999996,200,214,1730,5.0999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB08.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_32A_1P","36XC13:6XC19"]
["EBAB11","EPDU BA 0U (309 32A 3P)6XC19",52,53,704,2.2999999999999998,200,214,830,3.3,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB11.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_32A_3P","6XC19"]
["EBAH11","EPDU BA 1U (309 32A 3P)C19x6",444.5,203,42.9,3.8,580,380,200,3.8,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAH11.aspx?cx=67","Горизонтальное","Базовый","309_32A_3P","C19x6"]
["EBAB19","EPDU BA 0U (C14 10A 1P)12XC13",52,53,443,1.3,200,214,630,2.2999999999999998,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB19.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","C14_10A_1P","12XC13"]
["EBAB20","EPDU BA 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19",52,53,1070,2.2000000000000002,200,214,1200,3.2,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB20.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_16A_3P","21XC13:3XC19"]
["EBAB21","EPDU BA 0U (C20 16A 1P)16XC13",52,53,704,1.6,200,214,830,2.6,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB21.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","C20_16A_1P","16XC13"]
["EBAB22","EPDU BA 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1070,1.9,200,214,1200,2.9,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB22.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","C20_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EBAB32","EPDU BA 0U (309 32A 3P)24XC13:6XC19",52,53,1604,5.2,200,214,1730,6.2,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EBAB32.aspx?cx=67","Вертикальное","Базовый","309_32A_3P","24XC13:6XC19"]
["Eaton ePDU Metered Input G3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["EMIB00","EPDU MI 0U (309 16A 3P)36XC13:6XC19",52,53,1829,4.72,200,214,1955,5.72,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB00.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_16A_3P","36XC13:6XC19"]
["EMIH02","EPDU MI 1U (C14 10A 1P)C13x8",444.5,203,42.9,2.6,580,380,200,2.6,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIH02.aspx?cx=67","Горизонтальное","входе","C14_10A_1P","C13x8"]
["EMIB03","EPDU MI 0U (C14 10A 1P)16XC13",52,53,1070,2.62,200,214,1200,3.62,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB03.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","C14_10A_1P","16XC13"]
["EMIB04","EPDU MI 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1070,2.98,200,214,1200,3.98,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB04.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMIB05","EPDU MI 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1154,4,200,214,1280,5,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB05.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMIB06","EPDU MI 0U (309 32A 1P)12XC13:4XC19",52,53,1070,3.72,200,214,1200,4.7200000000000006,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB06.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_1P","12XC13:4XC19"]
["EMIH06","EPDU MI 2U (309 32A 1P)C13x12:C19x4",444.5,127,87,3.5,580,380,200,3.5,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIH06.aspx?cx=67","Горизонтальное","входе","309_32A_1P","C13x12:C19x4"]
["EMIB07","EPDU MI 0U (309 32A 3P)6XC13:12XC19",52,53,1604,5.92,200,214,1730,6.92,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB07.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_3P","6XC13:12XC19"]
["EMIB08","EPDU MI 0U (309 32A 1P)36XC13:6XC19",52,53,1604,4.88,200,214,1730,5.88,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB08.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_1P","36XC13:6XC19"]
["EMIB09","EPDU MI 0U (C20 16A 1P)18XC13:2XC19",52,53,1070,2.94,200,214,1200,3.94,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB09.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","C20_16A_1P","18XC13:2XC19"]
["EMIB10","EPDU MI 0U (309 16A 1P)18XC13:2XC19",52,53,1070,2.96,200,214,1200,3.96,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB10.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_16A_1P","18XC13:2XC19"]
["EMIB11","EPDU MI 0U (309 32A 3P)6XC19",52,53,1070,4.74,200,214,1200,5.74,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB11.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_3P","6XC19"]
["EMIB12","EPDU MI 0U (309 32A 3P)12XC13:12XC19",52,53,1604,6.04,200,214,1730,7.04,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB12.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_3P","12XC13:12XC19"]
["EMIB18","EPDU MI 0U (309 32A 1P)20XC13:2XC19:2XGE",52,53,1154,4,200,214,1280,5,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB18.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_1P","20XC13:2XC19:2XGE"]
["EMIB20","EPDU MI 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19",52,53,1070,3,200,214,1200,4,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB20.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_16A_3P","21XC13:3XC19"]
["EMIB22","EPDU MI 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1070,2.7,200,214,1200,3.7,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB22.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","C20_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMIH28","EPDU MI 1U (C20 16A 1P)C13x8",444.5,203,42.9,2.6,580,380,200,2.6,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIH28.aspx?cx=67","Горизонтальное","входе","C20_16A_1P","C13x8"]
["EMIB32","EPDU MI 0U (309 32A 3P)24XC13:6XC19",52,53,1604,6,200,214,1730,7,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB32.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_3P","24XC13:6XC19"]
["EMIB34","EPDU MI 0U (309 32A 3P)30XC13:12XC19",52,65,1829,4.016,200,214,1955,6.4,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMIB34.aspx?cx=67","Вертикальное","входе","309_32A_3P","30XC13:12XC19"]
["Eaton ePDU Metered Outlet G3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["EMOB03","EPDU MO 0U (C14 10A 1P)16XC13",52,53,1154,2.7889999999999997,200,214,1280,4.6760000000000002,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB03.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","C14_10A_1P","16XC13"]
["EMOB04","EPDU MO 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,2.4239999999999999,200,214,1730,4.6539999999999999,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB04.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","309_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMOB05","EPDU MO 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,4.524,200,214,1730,6.6639999999999997,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB05.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","309_32A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMOB18","EPDU MO 0U (309 32A 1P)20XC13:2XC19:2XGE",52,53,1604,2.6760000000000002,200,214,1730,4.2639999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB18.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","309_32A_1P","20XC13:2XC19:2XGE"]
["EMOB20","EPDU MO 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19",52,53,1604,2.1240000000000001,200,214,1730,4.2639999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB20.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","309_16A_3P","21XC13:3XC19"]
["EMOB22","EPDU MO 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,2.1240000000000001,200,214,1730,4.2639999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB22.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","C20_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMOH28","EPDU MO 1U (C20 16A 1P)8XC13",445,203,43,3.2,375,570,195,3.2,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOH28.aspx?cx=67","Горизонтальное","выходе","C20_16A_1P","8XC13"]
["EMOB33","EPDU MO 0U (309 32A 3P)18XC13:6XC19",52,65,1829,6.3,200,214,1955,8.6999999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB33.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","309_32A_3P","18XC13:6XC19"]
["EMOB71","EPDU MO 0U (309 32A 1P)28XC13:4XC19",52,53,1829,6.3,200,214,1955,8.6999999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOB71.aspx?cx=67","Вертикальное","выходе","309_32A_1P","28XC13:4XC19"]
["EMOH84","EPDU MO 2U (309 32A 1P)16XC13",445,225,87,5.3,375,570,195,5.3,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMOH84.aspx?cx=67","Горизонтальное","выходе","309_32A_1P","16XC13"]
["Eaton ePDU Switched G3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["ESWB03","EPDU SW 0U (C14 10A 1P)16XC13",52,53,1154,3.0129999999999999,200,214,1280,4.9000000000000004,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWB03.aspx?cx=67","Вертикальное","Переключаемый","C14_10A_1P","16XC13"]
["ESWB04","EPDU SW 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,2.76,200,214,1730,4.99,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWB04.aspx?cx=67","Вертикальное","Переключаемый","309_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["ESWB05","EPDU SW 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,4.8600000000000003,200,214,1730,7,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWB05.aspx?cx=67","Вертикальное","Переключаемый","309_32A_1P","20XC13:4XC19"]
["ESWB18","EPDU SW 0U (309 32A 1P)20XC13:2XC19:2XGE",52,53,1604,3.012,200,214,1730,4.5999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWB18.aspx?cx=67","Вертикальное","Переключаемый","309_32A_1P","20XC13:2XC19:2XGE"]
["ESWB20","EPDU SW 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19",52,53,1604,2.46,200,214,1730,4.5999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWB20.aspx?cx=67","Вертикальное","Переключаемый","309_16A_3P","21XC13:3XC19"]
["ESWB22","EPDU SW 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,2.46,200,214,1730,4.5999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWB22.aspx?cx=67","Вертикальное","Переключаемый","C20_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["ESWB23","EPDU SW 0U (309 16A 1P)7XC13:1XC19",52,65,704,2.46,200,214,830,4.5999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWB23.aspx?cx=67","Вертикальное","Переключаемый","309_16A_1P","7XC13:1XC19"]
["ESWH28","EPDU SW 1U (C20 16A 1P)8XC13",445,203,43,3.4,375,570,195,3.4,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWH28.aspx?cx=67","Горизонтальное","Переключаемый","C20_16A_1P","8XC13"]
["ESWH84","EPDU SW 2U (309 32A 1P)16XC13",445,225,87,5.3,375,570,195,5.3,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-ESWH84.aspx?cx=67","Горизонтальное","Переключаемый","309_32A_1P","16XC13"]
["Eaton ePDU Managed G3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["EMAB03","EPDU MA 0U (C14 10A 1P)16XC13",52,53,1154,3.0129999999999999,200,214,1280,4.9000000000000004,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB03.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","C14_10A_1P","16XC13"]
["EMAB04","EPDU MA 0U (309 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,2.76,200,214,1730,4.99,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB04.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","309_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMAB05","EPDU MA 0U (309 32A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,4.8600000000000003,200,214,1730,7,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB05.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","309_32A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMAH06","EPDU MA 2U (309 32A 1P)12XC13:4XC19",445,225,87,5.6,375,570,195,5.6,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAH06.aspx?cx=67","Горизонтальное","Управляемый","309_32A_1P","12XC13:4XC19"]
["EMAB12","EPDU MA 0U (309 32A 3P)12XC13:12XC19",52,65,1829,6.3,200,214,1955,8.6999999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB12.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","309_32A_3P","12XC13:12XC19"]
["EMAB18","EPDU MA 0U (309 32A 1P)20XC13:2XC19:2XGE",52,53,1604,3.012,200,214,1730,4.5999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB18.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","309_32A_1P","20XC13:2XC19:2XGE"]
["EMAB20","EPDU MA 0U (309 16A 3P)21XC13:3XC19",52,53,1604,2.46,200,214,1730,4.5999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB20.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","309_16A_3P","21XC13:3XC19"]
["EMAB22","EPDU MA 0U (C20 16A 1P)20XC13:4XC19",52,53,1604,2.46,200,214,1730,4.5999999999999996,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB22.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","C20_16A_1P","20XC13:4XC19"]
["EMAH28","EPDU MA 1U (C20 16A 1P)8XC13",445,203,43,3.4,375,570,195,3.4,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAH28.aspx?cx=67","Горизонтальное","Управляемый","C20_16A_1P","8XC13"]
["EMAB33","EPDU MA 0U (309 32A 3P)18XC13:6XC19",52,65,1829,6.6159999999999997,200,214,1955,9,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB33.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","309_32A_3P","18XC13:6XC19"]
["EMAB71","EPDU MA 0U (309 32A 1P)28XC13:4XC19",52,53,1829,6.3,200,214,1955,8.6999999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EMAB71.aspx?cx=67","Вертикальное","Управляемый","309_32A_1P","28XC13:4XC19"]
["Eaton ePDU In-Line Metered G3"]
["EILB13","EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309",52,53,443,1.82,200,214,630,2.8200000000000003,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EILB13.aspx?cx=67","Горизонтальное","нием","309_16A_1P","1X309"]
["EILB14","EPDU IL 0U (309 32A 1P)1X309",52,53,443,3.3,200,214,630,4.3,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EILB14.aspx?cx=67","Горизонтальное","нием","309_32A_1P","1X309"]
["EILB15","EPDU IL 0U (309 32A 3P)1X309",52,53,443,4.9800000000000004,200,214,630,5.98,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EILB15.aspx?cx=67","Горизонтальное","нием","309_32A_3P","1X309"]
["EILB24","EPDU IL 0U (2x309 16A 1P)309 16A 1Px2",443,65,52,4.2,1200,200,214,4.2,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EILB24.aspx?cx=67","Горизонтальное","нием","2x309_16A_1P","309_16A_1Px2"]
["EILB25","EPDU IL 0U (2x309 32A 1P)309 32A 1Px2",443,65,52,6.1,1200,200,214,6.1,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EILB25.aspx?cx=67","Горизонтальное","нием","2x309_32A_1P","309_32A_1Px2"]
["EILB26","EPDU IL 0U (2x309 32A 3P)309 32A 3Px2",443,65,52,8.6999999999999993,1200,200,214,8.6999999999999993,"http://powerquality.eaton.ru/ePDU-EILB26.aspx?cx=67","Горизонтальное","нием","2x309_32A_3P","309_32A_3Px2"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":7,"n_cols":2,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Вертикальное","Базовый"]
["Горизонтальное","Измерение мощности на входе"]
[null,"Измерение мощности на выходе"]
[null,"Переключаемый"]
[null,"Управляемый"]
[null,"Линейный блок с измерением"]

{"sheet":"Sheet4","index":3,"n_rows":63,"n_cols":1,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["309_16A_1P"]
["309_16A_3P"]
["309_32A_1P"]
["309_32A_3P"]
["C14_10A_1P"]
["C20_16A_1P"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["C20_16A_1P"]
["309_32A_1P"]
["C14_10A_1P"]
["309_16A_1P"]
["309_32A_1P"]
["309_32A_1P"]
["309_32A_3P"]
["309_32A_1P"]
["309_16A_3P"]
["C20_16A_1P"]
["C20_16A_1P"]
["309_32A_3P"]
["309_32A_1P"]

{"sheet":"Sheet5","index":4,"n_rows":63,"n_cols":1,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["1X309"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["8XC13"]
["16XC13"]
["16XC13"]
["20XC13:4XC19"]
["20XC13:4XC19"]
["12XC13:4XC19"]
["12XC13:12XC19"]
["20XC13:2XC19:2XGE"]
["21XC13:3XC19"]
["20XC13:4XC19"]
["8XC13"]
["18XC13:6XC19"]
["28XC13:4XC19"]